**OPIS - MAŁA SALA KONFERENCYJNA (nr 346)**

**Ściany** – zostaną wykończone panelami drewnopodobnymi, laminowanymi (na płycie z atestem trudno zapalności, np.:”pyro ex”).Laminat Egger Dąb Ferrara Jasny H 1334, struktura ST9, oraz lustrem klejonym, z fazą teczniczną. Wariantowo można uwzględnić zamianę płyt laminowanych na oklejenie ściany folią 3M po uprzednim przygotowaniu podłoża zgodnie z zaleceniami producenta i zaakceptowaniu rozwiązania przez inwestora..

Na dwóch ścianach zostaną zmontowane listwy ze sklejki w kolorze dobranym do koloru mebli. Ściana pod listwami malowana na kolor NCS S 8000N..

**Podłoga** – zostanie ułożona wykładzina . Przy wykładzinie dywanowej należy zamontować nowe listwy cokołowe PCV w kolorze ciemnoszarym z wsuwką z wykładziny. Kolor wykładziny w cokołach zgodny z kolorem wykładziny na podłodze. Nie należy montować cokołów za zabudową meblową.

**Wykładzina Arcade**

Struktura runa Taftowane włókno Saxony 1/10".Skład włókna 100% Polyamide 6.0. Podkład 75% PES / 25% PA-nie tkany. Rozdzielczość nadruku min. 1000 000 pikseli/m2. Druga warstwa podkładu tekstylne PP. Szerokość rolki 400 cm. Klasa użytkowa EN 1307 Obiekty użyteczności publicznej (33)

Komfort EN 1307 ≥ LC 2. Gramatura całości ISO 8543 ≥app. 1650 g/m². Wysokość całości ISO 1765 ≥ app. 6 mm. Gramatura runa ≥app. 668 g/m². Wysokość runa ISO 1766 ≥ app. 4 mm. Gęstość runa ISO 8543 ≥ app. 0,12 g/cm³. Ilość punktów igłowania ISO 1763 ≥ app. 316 000 /m². Elektrostatyczność ISO 6356 ≤ 2 kV. Tłumienie dźwięku ISO 140-8 ≥ app. 27 dB. Wskaźnik absorbcji dźwiękowej αw ISO 354 ≥ app. 0,2. Klasa przeciwpożarowa EN 13501 Cfl-s1 CE 1658-CPR-3139Odporność kolorów na światło DIN EN ISO 105 B02 ≥ 5. Odporność kolorów na wodę DIN EN ISO 105 E01 ≥ 4. Odporność kolorów na ścieranie DIN EN ISO 105 X12 ≥ 3-4

**Sufit** – istniejący sufit mineralny należy zdemontować i w jego miejsce wykonać sufit gk w powiększonym zakresie. Dodatkowo na suficie przy oknie zostanie wykonane obniżenie z płyt gk kryjące kasetę ekranu i szynę do paneli naokiennych. Obniżenie malowane na kolor biały i na kolor grafitowy XXX w obrębie listew ozdobnych. W obrębie listew należy wykonać wzmocnienie sufitu gk.

Do obniżenia sufitowego zamontowane zostaną listwy ozdobne z klejonej sklejki (atest p/poż ). Wybarwienie dobrane do Laminau Egger Dąb Ferrara Jasny H 1334.

W suficie należy wykonać konieczne rewizje.

**Oświetlenie** – należy zamontować nowe oprawy oświetleniowe. Należy dostosować punkty zasilania do nowego rozmieszczenia opraw.

Nowe oprawy oświetleniowe:

Pasek LED 14,4W w profilu aluminiowym z kloszem mlecznym – oświetlenie będzie częściowo „schodzić” również na ściany.

Transformatory do oświetlenia LED umieścić nad sufitem.

 **Wyposażenie** –komoda i krzesła nowe, stół konf. z drewna naturalnego, po srodku pas półprzeźroczysty zalewany żywicą tworzący kształt „rzeki”. Stół z mediaportami. Zabudowy wnękowe pod wymiar z płyty laminowanej, Laminat Egger Dąb Ferrara Jasny H 1334.

Okna zostaną przesłonięte panelami przesuwnymi typu japońskiego, wykonanymi z dwóch rodzajów tkanin o różnej przezierności. Na ramach okiennych rolety podgumowane w kolorze białym montowane w prowadnicach.

Wyposażenie dodatkowe – rzutnik na uchwycie sufitowym, ekran w kasecie do sufitów podwieszanych, słupek elektryczny.